Schoonmaakinstructie **polyester** boten.

1. Maak de buitenkant van de romp schoon (vergeet het taft en achtersteven niet) met Cillit Bang en doek of spons (nooit schuurspons!). Gebruik dit niet voor je dagelijkse / wekelijkse onderhoud, dat kan blijvende schade aan afwerklagen veroorzaken.
2. Maak de buitenkant van de boot schoon met gewoon zeepsop en spoel hem af.
3. Maak de binnenkant van de boot schoon met schoonmaakazijn.
4. Maak de slidings en de wieltjes van de bankjes schoon met een aparte doek met zeepsop.
5. Droog zowel de binnen als de buitenkant van de boot goed af met een schone en droge doek.
6. Maak je boot weer supersnel en vuilafstotend door hem te waxen. Karate kid heeft ons allen de sublieme wax on wax off techniek geleerd (instructie staat ook op de fles).
7. Mocht je tijdens het schoonmaken slijtage / schades tegenkomen, meld deze dan in het schadeboek zodat deze gerepareerd kunnen worden.

Schoonmaakinstructie **houten** boten

1. Maak de buitenkant van de romp schoon (vergeet het taft en achtersteven niet) met schoonmaakazijn. Doe het langzaam en geef het zuur de tijd om kalk op te lossen.
2. Maak de buitenkant van de boot schoon met gewoon zeepsop en spoel hem af om de chemische reactie te stoppen.
3. Maak de binnenkant van de boot schoon met schoonmaakazijn.
4. Maak de slidings en de wieltjes van de bankjes schoon met een aparte doek met zeepsop.
5. Droog zowel de binnen als de buitenkant van de boot goed af met een schone en droge doek.
6. Mocht je tijdens het schoonmaken slijtage / schades tegenkomen, meld deze dan in het schadeboek zodat deze gerepareerd kunnen worden.